**Vergleichsliste Plattenfehler Arbeiterserie Michel-Deutschland-Spezial 2013 (Mi-Nrn.)**

**Wert Bogentyp Feld Urmarke Bizone BHS SBZ- Masch.**

 HAN/ BZ

 2 4119-47.1, 4130-47.1 F 23 943 I 36 I – B/N 182 I

 4168-47.1, 6066-48.1

 8 6019-48.1, F 33 945 II 38 II - ?/N 184 II

F 83 945 I 38 I – B/N 168 I 184 I

10 4098-47.1, 6030-48.1 F 61 946 I 39 I – B/N 169 I 185 I

4098-47.1, 6030-48.1 F 72 946 II 39 II – B/N 169 II 185 II

4098-47.2 F 10 946 III 39 III - B/N 169 III 185 III

4098-47.1, 6030-48.1 F 21 946 IV 39 IV - ?/N 185 IV

 12 4113-47.1 F 54 947 II 40 II – B/N 186 II

4198-47.1, 6031-48.1, F 59

6060-48.1

 4066-47.2, 4088-47.2, F 31 947 III

4094-47.2, 4113-47.2

 F 43 947 IV

 4094-47.1 F 49 947 V

 4094-47.1 F 50 947 VI

 15 4099-47.1 F 57 948 I 41 I – B/? 187 I

 16 4130-46.2, 4008-47.2 F 20 949 I 42 I – B/N

 4166-47.1, 6013-48.1 F41 949 III 42 III - B/N 172 III 188 III

 6029-48.1

 4136-47.1, 4166-47.1 F 53 949 II 42 II - ?/N 172 II 188 II

 20 4131-46.2 F 69 950 I 189 I

 4131-46.1 F 25 950 II

 4131-46.2, 4068-47.2 F 26 950 III 43 III – B/? 173 III

4081-81.2

4131-46.1 F 75 950 IV 173 IV 189 IV

 4131-46.1, 4068-47.1 F 46 950 V 189 V

24 4555reug, 5556reg, F 77 951 I 44 I – B/N 174 I 190 I

 5566reg, 5666reug,

 5555reug, 6666 reug

 5666lig, 6666lig F 17

30 4170-47.2, 6016-48.2 F 27+29 953 I 46 I – B/N 176 I 192 I

 4170-47.2, 6016-48.2 F 61 953 II 46 II – B/N

 4170-47.2 F 48 953 III 176 III 192 III

 4170-47.1 F 48 953 IV 46 IV – B/N 176 IV

 6032-48.2, 6064-48.2 F 83 953 V 46 V - B/N 192 V

40 4110-47.1 F 31 954 I 47 I - ?/N 177 I

 4133-46.1, 4027-47.1 F 66 954 II 47 II – B/N 177 II 193 II

 4055-47.1, 4110-47.1

 4120-47.2, 4165-47.2

 4133-46.2 F 42 954 III

50 4147-47.2 F 61 955 I 178 I 194 I

 4147-47.2, 4171-47.2 F 61 955 II 48 II – B/N 178 II 194 II

 4147-47.1, 4171-47.1, F 16 955 III 48 III – B/N 194 III

4147-47.2 F48 955 IV 194 IV

 F15 955 V

60 4134-46.2, 4121-47.2 F 40 956 I 49 I – B/N

 4092-47.2, 4121-47.2 F 74 956 III 49 III – B/N 195 III

 4134-46.1 F 17 956 V 49 V – B/N

 4155-47.1, 6006-48.1 F 6 A 956 II A49 II – B/N A179 II A195 I

 4121-47.2, 4155-47.1 F 74 A956 III A49 III – B/N A179 III A195 III

 4155-47.2, 6006-48.2 F 10,19,20 A956 IV A49 IV – B/N A179 IV A195 II

80 4025-47.1, 4057-47.1 F 50 957 I 50 I – B/N 180 I 196 I

 4102-47.2, 4122-47.2

 4156-47.2

 4122-47.2, 4156-47.2 F 66 957 II 50 II - B/N 180 II 196 II

 4135-46.1, 4057-47.1 F 70 957 III 50 III – B/N 196 III

 4122-47.2, 4156-47.2

 4025-47.2, 4057-47.2 F 100 957 IV 50 IV – B/N 180 IV 196 IV

 4102-47.1, 4122-47.1

 4146-47.1, 4156-47.1

 4025-47.1, 4057-47.1 F 5 957 V

 4057-47.1 F 50 957 VI 50 VI – B/N 180 V

 4156-47.1 F 50 957 VII 50 VII - B/N 180 VII 196 VII

84 Pf. 4136-47.1 F 3 958 I 51 I – B/N

Stand 27.04.2015

Rot bedeutet vorhanden, aber noch nicht im Michel erfasst.